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车载智能调度系统功能测试需求

1.项目测试需求概述：针对车载智能调度系统的远程管控和调度业务，本次需求是验证车载终端与车辆总线数据、车载终端与业务平台的数据交互信息完整性测试，通过业务平台可以远程对车辆应用进行网络、定位、数据交互性能验证。    
2. 乙方需对车载调度系统进行功能测试，由服务商对接现场测试需求，完成现场人员技术支持和功能优化测试工作。乙方为甲方提供以下5个分项的功能测试，具体要求如下：
（1）远程通信连接与稳定性测试
车载设备网络通信环境测试，对车载终端无线网络接入、注册、附着、唤醒等过程进行测试；验证在不同信号强度（强、中、弱、无信号）下的网络切换与系统自恢复能力；测试长时间在线的系统连接稳定性与掉线率。
（2）车辆数据采集与上报功能测试
验证车载系统采集车辆CAN数据，具体包括车辆状态（车速、里程、档位、刹车）、电池数据（SOC、电压、温度）、故障数据采集，进行联网监测，远程上报车辆核心数据的响应时效，测试数据上报的延时效率、误报和漏报率。
（3）车载系统远程控制与执行测试
测试车载系统通过云平台对车辆下发控制指令的可靠性与安全性，车辆在开放环境与封闭环境下，远程车门解锁/上锁、启动、设置、充电管理功能。验证指令的下发成功率、执行延迟、执行结果反馈以及指令鉴权与加密安全性。
（4）车辆数据通信安全与渗透测试
对车联网通信通道（车载终端与云平台之间）、数据传输协议（如TCP、UDP）以及API接口进行安全性扫描测试。
（5）车载定位服务测试
测试车载终端的GNSS定位精度（GPS&BD）、定位更新频率以及在复杂环境（隧道、高架下）的定位性能。验证围栏的准确性，包括进出围栏的触发条件、报警信息上报的及时性。
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