 杭州科技职业技术学院
询价采购情况表

(供应商填写）

                                     年  月   日

	项目名称
	高桥校区专用信息设备采购
	询价采购编号
	HKY—WXZX—2026—0701

	序号
模块名称
一、专用信息设备采购清单
产品名称
配置要求
产品数量
单位
报价设备型号
国产系统专用office软件
适配麒麟、统信等国产操作系统，集成文字、表格、演示全套办公组件，兼容涉密 OFD、加密公文格式，提供正版永久授权、远程技术维护服务，全程离线部署，无需外网激活
3
套
国产系统专用OFD软件
支持 OFD 文档创建、编辑、打印管控，完整适配国产操作系统，全程离线部署，无需外网激活。
3
套
存储介质管理系统
适配麒麟国产操作系统，对存储介质进行管理监控。
3
套
红黑隔离电源

取得国家保密科技测评认证证书，严格遵循红黑电路物理隔离规范，区分涉密设备与普通设备供电，具备过流、过压、短路多重防护，多路独立输出接口，通过 3C 强制认证。
3
只
计算机终端保密检查工具
兼容全系列 Windows 操作系统，可检测终端违规外联、违规文档处理、非法移动介质接入、弱口令、违规等风险，自动生成标准化自查报告。

1
套
微机视频信号干扰器

符合 BMB10-2021 信息设备电磁泄漏发射防护标准，具备国保测认证，对计算机视频电磁信号进行扰频屏蔽，杜绝屏幕信息远程窃取。

3
台
手机信号屏蔽柜36格

36 个独立屏蔽仓，屏蔽 2/3/4/5G、WiFi、蓝牙、对讲机信号，加厚冷轧钢板一体成型，电磁屏蔽效能达标，每格配备独立机械锁，承重稳定。

1
台
国产计算机终端检查工具

适配麒麟、国产操作系统，可检测主机违规拷贝、非法外联、越权访问、数据残留、外设私接等行为，自动导出合规审计报告。

1
套
国产专用终端登录系统

国产系统开发的统一身份管控平台，支持账号分级授权、登录行为全日志审计、异常登录告警，搭配硬件 KEY 实现双因子认证。

3
套
国产专用登录KEY

搭载加密算法硬件载体，内置安全加密芯片，不可复制克隆，用于终端身份认证兼容国产登录系统，支持多用户轮换使用。

6
个
国产机专用打刻

兼容国产系统打印刻录监控设计功能，拥有管理、审计等账户，对计算机进行打印刻录监控。
3
套
国产主机监控审计系统

适配国产操作系统，实时监控主机文件操作、U 盘拷贝、网络访问、程序运行行为，违规操作实时声光告警，操作日志本地留存，满足保密审计追溯要求。

3
套
杀毒软件

国产涉密专用杀毒引擎，兼容 国产双系统，离线病毒库升级，无云端数据上传，实时查杀病毒，隔离恶意程序，1年批量授权服务。
2
套
不同品牌
杀毒软件

国产涉密专用杀毒引擎，兼容 国产双系统，离线病毒库升级，无云端数据上传，实时查杀病毒，隔离恶意程序，1年批量授权服务。

1
套
移动通信干扰器

全频段信号屏蔽，覆盖 5G、WiFi、蓝牙、对讲机，静音无噪音，桌面、壁挂两种安装方式。

1
台
存储介质消除工具

符合存储载体销毁规范，支持硬盘、U 盘、固态硬盘、存储卡等介质，多重覆写不可逆擦除数据。

1
套
门禁系统（含闭门器）

区域专用门禁，刷卡 + 密码双重验证，搭载电磁锁、自动闭门器、出门按钮，完整记录出入人员时间日志，本地存储门禁记录，无外网上传。

1
套
入侵报警系统（有线）

有线式红外入侵探测主机，搭配红外探测器，支持布防 / 撤防模式，异常入侵本地声光报警，报警日志本地加密存储，无无线传输。

1
套
视频监控

1路高清红外监控摄像头，整机无无线模块，本地硬盘加密存储录像，支持实时查看、历史录像回放，监控数据仅本地调取，配套存储硬盘、监控主机。

1
套
应急电源
在线式纯正弦波 UPS，标准续航 30 分钟以上，具备稳压、滤波、防浪涌功能，过载、短路自动保护。

1
台
二、服务内容
提供学校专用设备的安装调试、符合要求的相关的设置、符合要求标准的培训:
1.远程电话支持：提供7 X 24不间断的全天候服务电话服务支持，不限次。投标方应承诺及时提供电话支持和现场服务。
 2.故障响应：设备出现故障时，投标方应承诺在接到用户方故障申告后60分钟内做出实质性响应，确保工程师在24小时内到达用户方故障现场，关键任务，带备品备件上门。
3.
更新维护过程中，需指派有经验的工程师驻现场服务。

4.需要提供全流程的专业符合标准的培训指导和技术服务。


	本项目预算费用为：99000.00元。

询价记录（报价应在预算内，超出预算或等于预算的报价视为无效）：

商家名称（加盖公章）：

地址：

联系人：

联系电话：

报价：


