杭州科技职业技术学院汽车工程学院
零星货物和服务类采购询价情况表

                                 2026    年  6 月  18 日

	项目

名称
	丘陵山区果园风送式喷雾器机器人研发及应用数据采集与控制功能需求询价
	采购

编号
	HKY-NYQLGY-260616

	采购标的技术参数要求（含实现功能技术参数、规格、数量等）：

物品
规格
单位
数量
价格

视觉采集前向处理模块NYSVICAMAV2
供电电压：DC 24V；

传感器类型：AHD、720P
视频分辨率：≥ 1440×1080；

帧率： 25 fps；
套
8
视觉控制前向模块NYSVICONBV2
供电电压：DC 24V

功耗：≤ 30W；

通信接口：以太网接口， RS485，CAN接口；

控制响应时间：< 100ms；

工作温度：-20℃ ～ +60℃；
套
8
视觉控制后向模块NYSVIDSPAV2
供电电压：DC 24V；

控制精度：支持二轴伺服角误差反馈；

接口类型：CAN总线 ；

电机驱动：支持24V； PWM调速输出
套
8
视觉采集后向处理模块NYSVICAMBV2
供电电压：DC 24V；

视频格式：AHD, 720P；

帧率：25fps；

数据色空间：YCbCr三维；

套
8
视觉控制B向模块NYSVICONBV2
供电电压：DC 24V；

执行器接口：支持PWM信号输出控制；

功耗：≤ 15W
套
8
视觉处理B向模块NYSVIDSPBV2
供电电压：DC 24V

核心算法：YCbCr色空间转换

存储：支持本地SD卡扩展

套
8
视觉处理A向模块NYSVIDSPBV2
供电电压：DC 24V

导航融合：支持双模态融合定位导航数据接入

信号输出：24V隔离

安全保护：具备过流、过压及短路保护功能

套
6
视觉处理A向模块

NYSVIDSPBV2
供电电压：DC 24V

系统接口：提供用户SDK接入
视频格式：AHD，720P
套
6
合计


	询价记录（报价应在预算内，超出预算或等于预算的报价视为无效）：  
物品
规格
单位
数量
价格
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