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询价采购情况表

（供应商填写）

                                     年  月   日

	项目名称
	高桥校区创业园无线网络改造项目
	询价采购编号
	HKY-WXZX-2026-0722

	一、无线网络设备清单
产品名称
配置要求
产品数量
单位
报价设备型号
高密AP

Wi-Fi 6三射频通用级高密放装型无线接入点，支持2.4GHz和5GHz频段，整机可提供最高5.375Gbps的无线接入速率，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，支持胖/瘦模式切换，支持802.3af/at/bt供电和本地DC电源供电。

20 

台

放装AP
802.11ax双射频轻量级放装型无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.976Gbps。

16 

台

POE交换机
24个10/100/1000M自适应电口，4个10G/1G SFP+光口，24个电口支持PoE和PoE+,整机最大PoE输出功率为370W。
2 

台
施工与集成

包含AP固定安装、PDS综合布线工程、光纤布线、熔纤、设备接入调试等。按实际点位提供。
1 

批

工程网线、管材等配套辅材
工程级6类网线，符合ANSI/TIA-568-C.2标准，四对八芯，低烟无卤，满足千兆传输要求。20、25mm等规格PVC线槽线管。单模6芯光纤及配套熔纤盘、LC等各类布线接插配件。按实际点位情况提供。

1 

批
二、项目具体内容
本次改造项目采购包含36个AP接入点、2台楼层接入POE交换机设备采购，同时包含对应接入点的综合布线施工、弱电机房系统集成、以及配套物料与辅材。
设备部分：放装AP、高密AP合计36台：其中4楼、5楼共计接入20台，16楼共计接入16台，需支持802.11ac及以上标准，适配高密接入场景。POE接入交换机2台：分别部署于4楼、16楼，为对应区域AP提供POE供电及网络接入服务，单台交换机POE总功率不低于370W。
综合布线部分：完成36台新增AP与对应POE交换机之间的六类非屏蔽网络布线，单根网线长度根据现场点位实测布设，所有布线需符合校园网络综合布线施工规范。完成2台新增POE交换机接入原有楼层核心网络的主干布线（光纤布线、熔纤接入），保障网络链路稳定连通。
系统对接部分：所有新增AP、POE交换机必须与学校现有WiFi网络系统无缝适配，不得出现协议不兼容、设备不能被配置管理等兼容适配情况。新增设备需完整接入学校原有网络管理平台，实现统一配置、状态监控、流量统计、故障告警等全功能管理，无需额外新增管理平台。（如不能满足，取消中标资格并承担相应损失）

施工与质量要求：自合同签订之日起1周内完成设备到货。8月30日前完成安装调试，并试运行1周。9月10日前完成全部建设，并通过验收。所有设备需为原厂全新合格产品，提供至少3年的免费质保服务。质保期内免费提供维修、更换故障配件及调试服务；所有线缆需沿原有弱电桥架或规范开槽隐蔽布设，做好线路标识，避免影响教室原有设施使用，布线完成后恢复墙面、地面原貌。

远程电话支持：提供7 X 24不间断的全天候服务电话服务支持，不限次。投标方应承诺及时提供电话支持和现场服务。
故障响应：设备出现故障时，投标方应承诺在接到用户方故障申告后60分钟内做出实质性响应，确保工程师在24小时内到达用户方故障现场，关键任务，带备品备件上门。
更新维护过程中，需指派有经验的工程师驻现场服务。

需要提供全流程的专业符合标准的培训指导和技术服务。


	本项目预算费用为：99000.00元。

询价记录（报价应在预算内，超出预算或等于预算的报价视为无效）：
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