



车载智能调度系统测试服务需求
测试内容：
[bookmark: _GoBack]按照GB15084-CMS对照II 类、 IV  类系统，对车载智能调度系统进行测试服务，服务期间由服务商对接现场测试需求，完成现场人员技术支持和功能优化测试。
                    
	测试项
	视野类别
	备注

	
	II 类
	IV 类
	

	1 亮度对比度复现
	√
	√
	 II 类、 IV  类，测试依据GB15084-CMS

	2 灰度等级复现
	√
	√
	

	3 色彩还原
	蓝色块色度角θ
blue（左2，右3）
	√
	√
	

	
	绿色块色度角θ
green（左6，右7）
	√
	√
	

	
	红色块色度角θ
red（左10，右11）
	√
	√
	

	
	黄色块色度角θ
yellow（左12，右13）
	√
	√
	

	
	白-蓝色块色距
Rblue（左2，右3）
	√
	√
	

	
	白-绿色块色距
Rgreen（左6，右7）
	√
	√
	

	
	白-红色块色距
Rred（左10，右11）
	√
	√
	

	
	白-黄色块色距
Ryellow（左12，右13）
	√
	√
	

	4 弥散
	√
	√
	

	5 光晕和镜头眩光
	√
	√
	

	6 锐度
	中心-水平MTF50(1:1)
	√
	√
	

	
	中心-垂直MTF50(1:1)
	√
	√
	

	
	左上角-水平MTF50(1:1)
	√
	√
	

	
	左上角-垂直MTF50(1:1)
	√
	√
	

	7 景深
	4m-水平
	√
	√
	

	
	4m-垂直
	√
	√
	

	
	6m-水平
	√
	√
	

	
	6m-垂直
	√
	√
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